阳城县行政审批服务管理局

一次性告知单

|  |  |
| --- | --- |
| **事项名称** | 建设工程消防设计审查 |
| **事项类型** | 行政许可 |
| **承诺时限** | 10工作日 | **咨询电话** | 0356-3201020 |
| **受理范围** | 全县范围内符合特殊建设工程情形的项目 |
| **申报材料** | 1. **建设工程消防设计审查申报表；（除封面外，填报说明及申请表需双面打印，建设单位加盖骑缝章）**

（1）新建工程不勾选“装饰装修”一栏；（2）技术服务机构填写审查机构；（3）总建筑面积填写本次申报设计审查的建筑单体建筑面积总和，面积不得大于工程规划许可证面积；（4）工程名称和工程规划许可证名称保持一致；（5）申请表中建筑单体面积和高度应与审查合格意见书、图纸中的技术指标保持一致；（6）消防设施应根据实际情况勾选，与消防设计文件保持一致；**2、申请人和代理人的有效身份证明(复印件)及授权委托书;****3**、**新建工程提供建设工程规划许可证复印件(临时性建筑应当提交批准文件)；**（1）审查的项目范围应与工程规划许可项目范围保持一致，同一规划许可包含多个单体建设工程（既有特殊建设工程又有其他工程）时，所有建设工程应同时进行消防设计审查；**4**、**改扩建工程提供原主体消防验收合格意见书（租赁的房屋提供房屋租赁合同）；****5、建筑工程消防设计文件（符合《山西省建设工程消防设计审查验收工作实施细则》的消防设计文件要求）;**（1）每一页需加盖审查单位审查章及二维码，平台图纸都需包含审查单位审查章、二维码及设计单位公章；（2）扉页需有设计单位法人、项目负责人、技术负责人及各专业负责人电子签章；（3）应包含设计单位资质证书复印件；（4）应包含项目投资备案证复印件或项目立项批复文件复印件；**6、消防设计文件技术审查合格意见书；（包含具体意见告知书及设计单位意见回复）**（1）意见告知书在消防平台下载打印，每一页都需加盖审查单位公章；（2）意见回复在消防平台下载打印，封面加盖设计单位公章，回复人及审核人处需有设计单位公章及审核人签名；（3）审查合格意见书在消防平台下载打印，建筑单体信息应与申请表中内容一致，基本情况中应包含消防设备用房具体位置，审查单位盖章、签字需完整无误；**（所提供的复印件加盖建设单位公章）** |

**注一：**

消防设计文件同步上传山西省建设工程勘察质量设计和消防审查验收数字化管理平台(格式为pdf),不再要求提供纸质版。平台地址：<http://zjt.shanxi.gov.cn/sgt/app/login.html>

办事指南及申请表下载地址：<http://jc.sxzwfw.gov.cn/icity/icity/proinfo?id=B6E8082F13D74575B2BDA818C587D17A&i=1>

**注二：**

**建设单位要认真核对申请材料，存在下列情况其中任一条，该工程消防设计为不合格：**

1.《山西省特殊建设工程消防设计文件技术审查意见书》的建设工程建筑面积、高度等与《山西省特殊建设工程消防设计审查申请表》填报的建筑面积和高度等信息不一致；

2.建筑存在违法建设情况，《山西省特殊建设工程消防设计文件技术审查意见书》中的建筑规模、高度与规划许可证或房屋所有权证中的建筑规模、高度等不一致；

3.建筑使用性质与规划许可证或房屋所有权证中的使用性质不符；

4.设计单位的资质等级与住建部门颁布的《工程设计资质标准》规定的相应可承担的建设工程设计业务范围不符。

5.特殊建设工程消防设计文件技术审查单位超出资质范围，擅自承接资质许可地区范围以外的审查业务，违规出具消防设计文件技术审查合格书；

6.特殊建设工程消防设计文件技术审查单位超出资质范围，擅自承接批准的审查范围以外的审查业务，违规出具消防设计文件技术审查合格书。

7.属于《晋城市既有建筑改变使用功能联合审查办法（试行）》负面清单的不予受理。

**注三：**

**山西省特殊建设工程范围：**

|  |
| --- |
| （一）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅； |
| （二）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅； |
| （三）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场； |
| （四）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂； |
| （五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍； |
| （六）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅； |
| （七）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑； |
| （八）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程； |
| （九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站； |
| （十）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼； |
| （十一）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程； |
| （十二）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑； |
| （十三）单洞长度大于500米的高速公路隧道； |
| （十四）特殊建设工程附设的车库； |
| （十五）独立建造的建筑面积大于一万平方米或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的车库； |
| （十六）全国重点、省级文物保护单位的保护性设施建设工程中的消防工程。 |

山西省特殊建设工程消防设计审查申请表

工程名称 阳城县XX幼儿园

建设单位 阳城县XXXXXXXXXXXXX（印章）

申请日期 20XX年X月X日

山西省住房和城乡建设厅制

填 表 说 明

1.填表前建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设工程消防技术服务机构应仔细阅读《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》及《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定。

2.填表单位应如实填写各项内容，对提交材料的真实性、完整性负责，并承担相应的法律后果。

3.填表单位应在申请表中注明“印章”处加盖单位公章，申请表涉及多页，需要加盖骑缝章，没有单位公章的，应由其法人或项目负责人签名（或手印）。

4.填写应打印或使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水，字迹清楚，文字规范、文面整洁，不得涂改。

5.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写或无相关内容的，应划“\”。表格或文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6．如行数和页数不够，可另加行/页（附行/页应按照文书所列项目要求制作）。

7.“特殊建设工程情形”“其他需审查的建设工程”对应勾选《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》中第十四条各款规定及《山西省建设工程消防设计审查验收实施细则》中第六条规定的特殊建设工程，如符合多个情形可多选。

8.如需进行特殊消防设计专家评审，请提供以下材料：特殊消防设计文件，设计采用的国际标准、境外消防技术标准的原文及中文翻译文本，以及有关的应用实例、产品说明等资料。

9．需提供的“许可文件”“批准文件”可为复印件，加盖公章，申请人应注明原件存放处和日期并签名确认。

10．《山西省特殊建设工程消防设计审查申请表》中“工程简要说明”一栏所填内容可包括：（1）逐一填写各层使用功能，建筑的防火设计类别；（2）装修工程应注明装修场所的具体使用情况，是否改变所在建筑原防火设计类别的消防设计;（3）工程消防设计文件变更的，应注明具体情况；（4）城市隧道工程应注明隧道工程类型（如山体隧道、河底隧道等）；（5）除房屋建筑和市政基础设施建设工程以外的其他类建设工程，应注明行业主管部门的相关工程审批情况；（6）如该建设工程进行特殊消防设计，应注明设计采用的国际标准、境外消防技术标准的名称及中文翻译文本的名录；（7）建设工程涉及储罐、堆场的，详细阐述储罐的设置位置、总容量、设置形式、储存形式和储存物质名称，堆场的储量和储存物质名称等;（8）其他相关情况。

11.凡是能通过批文证照类数据共享和本部门产生的相关申报材料一律不要求建设单位提供。凡是同一建设单位在办理消防审批事项时已经提供过相关申报材料的，不要求重复提供。实行消防设计文件数字化审查后，不再要求提供纸质版消防设计文件，因监督抽查需要的相关图纸，由消防设计审查验收主管部门从“山西省建筑工程勘察设计质量和消防审查验收数字化管理平台”或“山西省工程建设项目审批管理系统”中调取。

|  |
| --- |
| 山西省特殊建设工程消防设计审查申请表编号： |
| 工程名称 | 阳城县XX幼儿园 | 申请日期 | 20XX.X.X |
| 建设单位 | 阳城县XXXXXXX | 联系人 | 张三 | 联系电话 | 139xxxxxxxx |
| 工程地址 | 山西省晋城市阳城县XX镇XX村 |
| 类 别 | ☑新建 □扩建 □改建（□装饰装修、□改变用途、□建筑保温） □设计变更 |
| 规划许可证编号 | 建字第1405222024000X号 | 临时性建筑批准文件文号 |  |
| 工程投资额（万元） |  | 总建筑面积（m2） |  |
| 特殊消防设计 | □是 ☑否 | 建筑高度大于250m的建筑采取加强性消防设计措施 | □是 ☑否 |
| 单位类别 | 单位名称 | 资质等级 | 法定代表（身份证号） | 项目负责人 （身份证号） | 联系电话 |
| 建设单位 | 阳城县XXXXXXX |  | 张三140502199901010000 | 李四140502199901010000 |  |
| 设计单位 | 山西省建筑设计研究院有限公司 | 甲级 | 张三140502199901010000 | 李四140502199901010000 |  |
| 技术服务机构 | 晋城合为规划设计集团有限公司 | 房屋建筑工程一类 | 张三140502199901010000 | 李四140502199901010000 |  |
| 特殊建设工程情形 | □ （一）总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；□ （二）总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；□ （三）总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；□ （四）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；☑ （五）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；□ （六）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；□ （七）国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑；□ （八）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；□ （九）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站；□ （十）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；□ （十一）设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程；□ （十二）本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；□ （十三）单洞长度大于500米的高速公路隧道；□ （十四）特殊建设工程附设的车库；□ （十五）独立建造的建筑面积大于一万平方米或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的车库；□ （十六）全国重点、省级文物保护单位的保护性设施建设工程中的消防工程。 |
| 建筑名称 | 结构类型 | 使用性质 | 耐火等级 | 层 数 | 高度（m） | 长度（m） | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |
| 阳城县XX幼儿园 | 框架结构 | 幼儿园 | 二级 | 3 | 0 | x | x | x | x | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □装饰装修 | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |
| 装修面积（m2） |  | 装修所在层数 |  |
| □改变用途 | 使用性质 |  | 原有用途 |  |
| 面积（m2） |  | 所在层数 |  |
| □改变建筑保温 | 材料类别 | □A □B1 □B2 | 保温所在层数 |  |
| 保温部位 |  | 保温材料 |  |
| □建筑变更 | 变更部位 |  |
| 变更内容 |  |
| 消防设施及其他 | ☑室内消火栓系统 ☑室外消火栓系统 ☑火灾自动报警系统 □自动喷水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统☑疏散指示标志 ☑消防应急照明 ☑防烟排烟系统 □消防电梯☑灭火器 □其他： |
| 工程简要说明：1.本项目为阳城县XX幼儿园,用地位于阳城县XXX。场地北侧紧邻XX街，东侧为XXXX。本工程地上三层。其中一层为幼儿活动室兼寝室,厨房,值班室,教具室,库房,医务室,晨检室和隔离室;二层为幼儿活动室兼寝室,多功能厅,教师办公室,教具室,园长办公室,会议室,档案室和财务室;三层为幼儿活动室兼寝室,图书角。2. 本工程一层层高 m,二~三层层高为 m,室内外高差为 m,总建筑高度为 m。3. 本工程总建筑面积 ㎡ , 首层建筑面积为 ㎡ 。4. 本工程为多层民用建筑,地上部分耐火等级为二级。5. 屋面防水等级为Ⅱ级,卫生间防水等级为Ⅱ级。 6. 本工程抗震设防烈度为6度;设计使用年限为50年。7. 抗震设防分类标准为丙类。8. 结构形式为框架结构。 |