阳城县行政审批服务管理局

关于阳城县新风路（西汉线与荣泽西路） 连接工程初步设计的批复

阳城县住房和城乡建设管理局：

你局报送的《关于报请审批阳城县新风路（西汉线与荣泽西路）连接工程初步设计的申请》（阳住建发〔2022〕194号）收悉。根据项目实际情况，经委托评审，原则同意晟远工程设计集团有限公司编制的该项目初步设计，现对该项目初步设计批复如下：

项目代码：2207-140522-89-01-717826

二、项目名称：阳城县新风路（西汉线与荣泽西路）连接工程

三、建设单位：阳城县住房和城乡建设管理局

四、建设地址：阳城县凤城镇水村村、卧庄村

五、建设规模及内容：项目南起荣泽西路，北至桑田大道，新建道路总长365m(含道路交叉口范围)，红线宽度24m，道路等级为城市主干路，设计速度40km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、绿化工程等。

六、投资概算及资金来源：该项目投资概算为3914.97 万元，其中：工程费用1334.79万元，工程建设其他费用2487.12万元，预备费 93.06万元。资金来源为争取上级资金及县政府投资。

七、建设工期：12个月

有关项目施工图优化，请严格按照国家的有关规定执行。根据《政府投资管理条例》（国务院令第712号）规定，项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

特此批复

附件：阳城县新风路（西汉线与荣泽西路）连接工程初步设计概算审定表

阳城县行政审批服务管理局

2022年9月22日

（此页无正文）

抄送：县发改局、财政局、审计局

阳城县行政审批服务管理局 2022年9月22日印

附件：

阳城县新风路（西汉线与荣泽西路）连接工程 初步设计概算审定表

工程或费用名称	投资概算

（万元）	备 注
合 计	3914.97
一、工程费用	1334.79
道路工程	772.08
交通工程	138.70
雨水工程	100.49
污水工程	72.35
给水工程	40.34
电力工程	53.51
通信工程	33.56
照明工程	46.97
燃气工程	44.29
绿化工程	32.50
二、工程建设其他费用	2487.12
建设单位管理费	25.02
用地及工程准备费	2286.87
技术服务费	171.23
工程保险费	4.00
三、预备费	93.06
基本预备费	93.06