凤城镇消防安全隐患专项排查整治

工作实施方案

为深刻汲取近期各类火灾事故教训，坚决防范和遏制重特大火灾事故发生，切实保障人民群众生命财产安全，结合我镇实际，特制定本专项排查整治工作实施方案。
一、工作目标
坚持“人民至上、生命至上”理念，牢固树立安全发展观。通过全面开展消防安全隐患专项排查整治，摸清全镇消防安全风险底数，建立问题清单，全面消除一批突出火灾隐患，提升全民消防安全意识和自防自救能力，坚决扭转火情多发连发的被动局面。
二、组织领导

成立凤城镇消防安全隐患专项排查整治工作领导小组，由镇长王小鹏任组长，副镇长邢志刚、孙建兵任常务副组长，各党政领导为副组长，安委办各成员单位负责人及各村（社区）书记为成员。领导小组下设办公室在镇消防工作站，负责统筹协调、信息汇总、督导调度等日常工作。

三、重点排查场所

（一）人员密集场所：商超市场、宾馆饭店、公共娱乐、医院、养老院、学校及幼儿园等。

（二）低设防及混合场所：自建房（含在建、停建、空置自建房）、“三合一”“多合一”场所、“九小场所”等。
（三）住宅小区：老旧小区、高层住宅、群租房等。

（四）工贸及仓储企业：劳动密集型企业、仓储物流、“厂中厂”等。
四、重点火情隐患排查内容
（一）电气火灾隐患
是否存在私拉乱接电线、飞线充电、多路插排串联超负荷使用；线路是否老化、裸露、破皮、未穿管保护，墙内走线是否混乱；是否存在超负荷用电，大功率电器（空调、取暖器、电热水器等）未专线专插，长期通宵通电；电表箱、开关、插座是否发热、打火、积尘堆积；电动车及其电池是否进楼入户、飞线充电；是否安装漏电保护器，保护器是否有效运行，是否存在私自摘除保险装置、用铜线代替保险丝等违规行为；接地保护是否缺失，是否使用不合格电器产品。
（二）用火用气隐患
室内是否违规使用明火取暖、做饭、熏烤杂物，是否与可燃物保持安全距离；液化气钢瓶是否超期未检、超期存放，周围是否堆放杂物；是否在地下室、高层建筑等场所内违规使用瓶装液化气；软管是否老化龟裂、穿墙走管，是否安装燃气泄漏报警器；厨房油烟管道是否定期清洗，燃气灶具是否带有熄火保护装置；是否未经内部审批违规动火动焊，营业场所是否在营业期间违规动火动焊，动火动焊作业现场是否做到“六必须”。
（三）违规搭建与可燃材料隐患
是否违规使用彩钢板、泡沫夹芯板、可燃塑料板搭建夹层、隔断、顶棚；阁楼、夹层是否密闭狭小、可燃物大量堆积，是否存在快速蔓延条件；室内是否大量堆放纸箱、布料、泡沫、废品、油漆等易燃物品；外墙保温材料是否符合防火等级要求。
（四）疏散逃生与通道隐患
楼梯、疏散通道、安全出口是否堵塞、锁闭、被杂物占用；门窗是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物；“下店上宅”“前店后宅”场所是否进行严格的防火分隔，防火隔墙、防火门等分隔设施是否完好有效；连片自建房间距是否不足，消防通道是否被车辆、广告牌、杂物长期占用，夜间群居人员数量是否超出安全容纳限度，逃生路线是否单一、标识是否清晰；经营场所应急照明和疏散指示标志是否设置到位并保持完好。
（五）消防设施缺失隐患
是否按标准配备灭火器，灭火器是否过期、失压；是否安装独立式感烟火灾探测报警器，是否正常运行；是否配备应急照明灯具和逃生指示牌；老旧房屋及连片区域有无消防水源，消防水压是否充足，消火栓是否完好；租户、住户、工作人员等是否知晓灭火器使用方法，是否具备初期火情处置和逃生自救能力。

（六）消防安全管理责任

经营单位是否明确消防安全责任人及管理人；是否定期开展防火巡查检查并建立台账；员工是否掌握“会报警、会灭火、会逃生”的基本技能。

五、排查方式与分工
（一）网格化全覆盖排查（责任单位：各村（社区））
以村（社区）为基本网格，由网格员、村组干部、物业人员组成排查小组，逐栋、逐户、逐个排查，按镇消防站、规划办要求报送相关隐患，排查工作实行“谁排查、谁签字、谁负责”。
（二）重点自建房回头看复查（责任单位：镇规划办）
对曾出现火情、跳闸、冒烟、整改不到位的自建房，列为红色重点监管对象，由镇规划办联合所在村（社区）逐栋逐户复查，复查频次每月不少于1次。
（三）部门联合随机抽查（责任单位：镇消防工作站）
由镇消防、综合执法、规划办、供电、派出所等部门组成联合督查组，每周开展不少于1次随机抽查，重点检查隐蔽性火情隐患及前期整改落实情况。
六、整治处置措施与标准
（一）一般隐患——当场整改
对于线路杂乱、杂物堆积、插排违规使用、通道轻微堵塞等问题，由排查人员现场督导户主或租户立即整改，整改完成后拍照留证、当场销号。
（二）较大隐患——限期整改
对于线路老化需更换、夹层违规搭建、可燃隔断需拆除、消防器材缺失等需一定时间整改的隐患，下达《火情隐患限期整改通知书》，明确整改内容、整改标准、整改时限及责任人。整改期满由网格员上门复查，验收合格后闭环销号；验收不合格的，转入重大隐患管理。
（三）重大隐患——坚决关停
存在以下情形之一的，一律依法依规上报县有关部门，采取断电、停租、停业、人员清退等紧急管控措施，直至整改验收合格方可恢复使用：
“三合一”“多合一”场所严重违规，住宿与生产、经营、储存未进行有效防火分隔；密闭夹层群居超过2人且无独立疏散出口；大量易燃物品堆存且与火源、电源安全间距严重不足；电气线路严重老化、绝缘破坏，存在随时起火风险；疏散通道完全堵塞或安全出口数量不足，无法满足逃生要求；使用易燃彩钢板搭建人员居住或生产场所。
（四）屡改屡犯——从严处置
对拒不整改、拖延整改、隐患反复反弹的户主、房东、经营主体负责人，上报相关部门从严处置，造成严重后果的，移送司法机关追究法律责任。

七、时间安排

本次专项整治不分阶段，自文件下发之日起至2026年12月31日结束。
八、保障措施

（一）强化技术支撑
由镇消防站、规划办牵头，联系供电部门、消防技术服务机构，为排查整改提供技术支持。

（二）强化督导考核
将本次专项整治工作纳入各村（社区）年度安全生产和消防工作目标考核内容。对工作滞后、排查不实、整改不力的村（社区）、单位予以通报批评；对因排查整改不到位导致发生火灾事故的，严肃追究相关责任人责任。
（三）强化宣传教育
各村（社区）要利用广播、微信群、宣传栏、入户宣讲等多种形式，普及电动车禁入室内、违规动火动焊、用电用气安全、初期火灾扑救、火场逃生自救等知识；

九、工作要求

（一）压实主体责任

村（社区）为属地管理责任人，负责组织排查、督促整改、动态监管，确保责任落实到人。
（二）坚决杜绝走过场
严禁虚假排查、纸面排查、隐瞒不报。排查人员必须入户见人、实地查看。凡经上级督查发现排查不实、整改造假的，一律倒查追责。
（三）做好信息报送
各村（社区）按镇消防工作站和规划办的要求每周按时报送排查整改进度表。重大隐患和突发事件随时报告，不得迟报、漏报、瞒报。
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